1. Ismertesse több csatorna kialakításának módjait egy hálózati átviteli közegen!	12 p

Több csatornás kialakításának módjai:

Multiplexelés: Fizikai közeg osztja meg a csatornák között. Az eljárás során egy adatvonalat előre meghatározott, rögzített módszer szerint (frekvenciaosztásos, időosztásos) osztunk fel elemi adatcsatornákra.

Üzenet- vagy csomagkapcsolás: Átvivendő információk kisebb adagokra bontása. A vonalon egymás után történik ezek átvitele, majd a darabokból az összerakás. Ezzel a módszerrel a vonalat maximálisan ki lehet használni.

Vonalkapcsolás: Az adatvezetéket nem egy ADÓ-hoz vagy egy VEVŐ-höz rendeljük, hanem a kommunikáció szükséglete szerint kapják meg a felek.

2. Mi a különbség az SMTP és a POP3 protokollok között?	8 p

SMTP és POP3 protokoll: A Simple Mail Transfer Protocol (egyszerű levéltovábbító protokoll) egy levelezési protokoll, amely levelek továbbítására szolgál két Internetre (intranetre) kapcsolt gép között.
A Post Office Protocol lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy leveleket töltsön le egyik gépről a másikra.
Az SMTP az internetre online módon kapcsolódó gépek esetén használható, de nem alkalmas például az Internetre ideiglenesen feljelentkezett felhsználók számára.

3. Ismertesse a nyomtatószerver (Print Server) fogalmát és feladatát!	5 p

Nyomtatószerver (Print Server): A nyomtatószerver a hálózat valamennyi állomása számára lehetővé teszi, hogy egy vagy több nyomtatót használjon. Így a munkaállomásokon úgy használhatjuk a nyomtatót, mintha az közvetlenül a mi gépünkhöz lenne kötve. A nyomtatószerver azt is lehetővé teszi, hogy a nyomtatóra akkor is kiküldhessünk adatokat, amikor a nyomtató éppen foglalt.

4. Ismertesse milyen adatokat tartalmaz az adatvédelmi nyilvántartás!	15 p

Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza:

az adatkezelés célját

az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját

az érintettek körét

az adatok forrását

a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját

az egyes adatfajták törlési határidejét

az adatkezelő nevét és címét(székhelyét), valamint a tényleges adatkezelés helyét

5. Ismertesse a véletlen átvitelvezérlés (CSMA/CD) eljárást!	8 p

Véletlen átvitelvezérlés: Az átvitelvezérlést CSMA/CD (Carrier Sense Multiplie access with Collosion Detection) eljérésnak nevezik. Ha a számítógép, pontosabban a hálózati kártya, adatot kíván elhelyezni az átvivő közegen, akkor "belehallgat" a vonalba. amennyiben azt érzékeli, hogy az átviteli közeg foglalt, -azaz éppen másik számítógép küld adatokat-, akkor a kártya időzítő áramköre egy véletlenszerű időtartamú várakozási ciklust hajt végre, majd ismét megpróbálkozik az adással. Ha az átviteli közeg szabad, a számítógép megkezdi az adást. Előfordulhat olyan eset, hogy két számítógép egyszerre kezd el adni. Ezt az eseményt ütközésnek idegen kifejezéssel Collosion Detection-nak hívunk. A hálózati kártya speciális áramkörei képesek érzékelni ezt az ütközést, bekövetkeztekor abbahagyják adásukat, véletlenszerű időtartamig várnak, majd ismét megpróbálkoznak az adással. Ezt a fajta közeghozzáférési módot használó hálózatokat versenyeztető hálózatoknak nevezzük. Tipikus képviselője az Ethernet hálózat.

6. Ismertesse a szerver/kliens (server/client) hálózati felépítés jellemzőit!	12 p

Szerver/kliens hálózatok: A hálózatban egy vagy több kitüntetett gép, ún.server számítógép vagy röviden szerver található. Ezek a gépek látják el a kliensek vagy más néven a munkaállomások kiszolgálását. A szerveren csak a hálózati operációs rendszer és a kiszolgáló programok futnak. A szerverre telepítik a közösen elérhető állományokat, programokat és adatbázisokat. A központosított felépítés miatt a szerveren lévő állományok jól védhetőek az ilyen felépítés gyors kiszolgálást tesz lehetővé, a rendszer menedzselése egyszerűbb az eddig tárgyalt szervezési módoknál. A rendszer skálázhatósága könnyen megoldható újabb szerverek üzembeállításával. A használt hálózati operációs rendszertől függően (pl. Windows NT Server-nél) a szerver kliensként is használható. Az alaklmazói programok - ellentétben a host/terminál alapú rendszerekkel - kliens számítógépen futnak. Amennyiben valamilyen adatra vagy állományra van szükségük vagy nyomtatni szeretnének, akkor kéréssel fordulnak a szerver felé. Ez gyors működést tesz lehetővé, de nagymértékben megnöveli a hálózati forgalmat. LAN környezetben a legelterjedtebb szervezési mód tipikus képviselői a novell Netware és Windows NT Server rendszerek.

7. Ismertesse a tűzfalak funcióját és típusait!	10 p

Tűzfalak: A számítógépes hálózatokban a tűzfal egy olyan kiszolgáló, amelyet a lokális és a külső hálózat közé, a csalakozási pontra telepítenek, hogy az illetéktelen behatolásoknak ezzel is elejét vegyék. Ezzel együtt lehetővé teszi a kifelé irányuló forgalom ellenőrzését is.

Külső tűzfal: a teljes helyi hálózatot részben izolálja az Internettől

Belső tűzfal:a helyi hálózat egy különösen védendő részét zárják el annak többi részétől

Csomagszűrő (Packet Filkters): a routerek és számítógépek a szűrési szabályok alapján egyess csomagokat továbbítanak, másokat eldobnak. A csomagszűrők fizikai és rpotokoll szinten működnek.

Kettős csatlakozású számítógép: a kettős csatlaközású számítógéppel összekapcsolt hálózatok között csak az egyes alkalmazói program szintű protokollok közvetítésére írt programok segítségével lehet kapcsolatot létrehozni. A rendszer kialakítása szerint lehet szűrt hozzáférésű bástya, vagy szűrt hozzáférésű hálózat (Demilitarizált zóna).

8. Ismertesse az átmeneti tárolók (buffer) szerepét az adatátvitelben!	10 p

Átmeneti tárolók (buffers): Ha az operációs rendszer adatterületén hozunk létre buffereket, és azokat a lokalitási elvnek megfelelően nemcsak a kívánt blokkot, hanem az azt követő néhány blokkot is beolvassuk, csökkentjük a várakozási időt, íráskor pedig a folyamatnak elegendő csak az operációs rendszer bufferébe tölteni adatait és kiadni a megfelelő címet, a többit a kernel elvégzi.

9. Ismertesse a TCP/IP protokollverem OSI modell rétegei szerinti megfeleltetését!	15 p

10. Ismertesse a lemezgyorsító tár (dick cache) működését!	5 p

Lemezgyorsító tár (Disk Cache): Ida az operációs rendszer adatterületén hozunk létre buffereket, és azokba a lokalitási elvnek megfelelően nemcsak a kívánt blokkot, hanem az azt követő néhány blokkot is beolvassuk, csökkentjük a várakozási időt, íráskor pedig a folyamatnak elegendő csak az operációs rendszer bufferébe tölteni adatait és kiadni a megfelelő címet, a többit a kernel elvégzi. A rendszerszintű buffer (Disk Cache) alkalmazásakor a háttértárhoz forduló folyamat először a kernelhez küld rendszerhívást, az pedig megnézi, hátha a saját bufferében megvan a kívánt adat. Ha igen, elvégezhetők a módosítások minden lemezművelet nélkül, azonban a változtatás csak a memóriabeli másolatot érinti. Az operációs rendszer feladata a memóriakép és a valóságos háttértár tartalmának szinkronizálása.

Rendszerinformatikus	Írásbeli vizsgasor 17.

Ismertesse több csatorna kialakításának módjait egy hálózati át

FM

2002-10-03T06:52:00