Melyik nem illik a sorba? Karikázza be a betűjelét! Választ írja a kipontozott helyre!	2P

1. OS/2

2. UNIX

3. JAVA

4. CP/M

5. Windows NT

Mert:.ez programnyelv és nem operációs rendszer

Jelölje X-szel melyik eszközre milyen csatlakozás jellemző (több is lehet)!	4 p

Eszköz/jellemző	Párhuzamos port	PS/2 port	USB port	SCSI port
Szenner	X	nincs	X	X
Egér	nincs	X	nincs	nincs
Merevlemez	nincs	nincs	X	X
Billentyűzet	nincs	X	X	nincs

Számítsa ki a következő mátrix determinánsát!	4 p

A végeredmény: -296

Mit értünk dokumentum alatt és hogyan tudjuk megvédeni ezeket, milyen elemekre kell figyelnünk e rendszerelem védelménél?	10 p

Dokumentumok: Mindenfajta olyan információ, amely papíron vagy mikrofilmen van rögzítve. (2 pont)

Gyenge pontok: A dokumentum hiányzó adminisztrációja, a változások nincsenek átvezetve,
nem védett, ellenőrizetlen sokszorosítás. (2 pont)

Fenyegető tényezők: Kézikönyvek teljes hiánya (nincs meg, elveszett, kikölcsönözték stb.), olvashatatlanság,
hiányos példány, hiba a leírásban jogosulatlan változások (2 pont)

Intézkedések:
Szabályozás, a kezelői utasítások betartása, aktualizálása, tárolásának, rendelkezésre
állásnak előírása, sérthetetlenségének biztosítása. (2 pont)
Nyilvántartás, a dokumentumok, szoftverek és hardverek használata valamennyi alkalmazás esetére. (2 pont)

Milyen programoknak nevezzük a freeware, illetve a sharware programokat?	6 p

A sharware szoftver Magyarországon szabadon terjeszthető, kipróbálható, de
felhasználásáért a szoftverrel együtt járó szerződés szerint a próbaidő letelte után már
fizetni kell. Ilyen esetben a gyártók ingyenes kipróbálásra adhatják termékeiket, és ha
megtetszik, akkor megvásárolhatjuk, regisztráltathatjuk magunkat a mellékletben megadott
lapon általában. Ezen verziók gyakran nem teljesek, szándékosan csak korlátozott
memóriafelhasználásuk miatt le vannak butítva. (3 pont)
Ezzel szemben a freeware program szabadon felhasználható és terjeszthető, ha elismerjük a
gyártó céget, mint a termék egyedüli létrehozója. Ez viszont azt jelenti, hogy a programot
nem adhatjuk tovább, mint saját termék, és nem is változtathatjuk meg. (2 pont)
Fontos, hogy a szerzői jog mindkettőre érvényes. (1 pont)

Mik a főbb jellemzői a csillag hálózati topológiának!	4 p

A gépek egy központi elemhez (HUB) csatlakoznak, amely egyben minden elemet minden
másikkal is összeköt. Valamennyi kisugárzott csomag a HUB-hoz kerül, amely aztán a
címzetthez továbbítja azt. (2 pont)
Minden eleme tetszőleges időpontban tehet kísérletet a forgalmazásra (akárcsak a busznál).
Legfőbb előnye az, hogy egy gép kiesése semmilyen hatással nincs ahálózat működésére,
így sokkal könnyeb a hálózat hiba javítása, új elem bekötése, ill. a hálózat
átkonfigurálása. Viszont több kábel szükséges, mert minden elemet össze kell kötni ezzel
az elemmel, s ennek meghibásodása az egész hálózatot megbénítja. (2 pont)

7. Adott a GYOGYSZER (Gyogy_kód, gyógyszernév, gyógyszerár) valamint a BETEG (Beteg_kód, Betegnév, Gyógy_kód, Napi_gyógyszeradag, akt_dátum) adattáblák!	8 p

Adja meg azt a SQL utasítást, amely azokat és csakis azoknak a betegeknek a nevét és napi gyógyszeradagját és ennek árát tartalmazza, a "3333" Gyogy_kódu Kalmopyrint kapják!

SELECT betegnév, napi_gyógyszeradag, napi_gyógyszeradag*gyogyszerár
FROM Gyógyszer, Beteg (4 pont)
WHERE Gyógyszer.gyógy_kód=beteg.Gyógykód AND Gyogyszer.gyogy_kód=3333; (4 pont)

Hogyan védhetjük meg hardver eszközeinket az illetéktelen behatolóktól? Mik a gyenge pontjai és a fenyegető tényezői a védelemnek?	10 p

Számítógép egységek, tárolók, terminálok, hálózati csatoló eszközök, router, gateway,

repeater ill. egyéb biztonsági berendezések pld. rejtjelező készülék, chipkártya olvasó stb. (2 pont)

Gyenge pontok:

Eltulajdonítás, külső behatásokkal szembeni meghibásodás (hőhatás, vizzel való elárasztás,

sugárzás stb.) tartozékok utánpótlásának szervezetlensége (pótalkatrész hiánya,

festékszalag, kazetta stb.) (2 pont)

Fenyegető tényezők:

Műszaki jellegű hibák (elöregedés, kopás, tervezési hiányok), környezeti hatások

(feszültség ingadozás, piszkolódás, elektrosztatikus feltöltődés), vírusvédelem, személyek

fenyegetései (roncsolás, jogosulatlan használat) (2 pont)

Intézkedések ezek kikerülésére:

A beszrzés és az elhelyezés megfelelő megoldása (2 pont), ergonómiai szempontok

figyelése, javítása megoldása, üzemelésnél képernyő zárolása, nyilvántartásnál folyamatos

pld. műszaki törzslap vezetése. (2 pont)

Mit értünk híd (bridge) alatt a hálózatokban? Mik az előnyei és a hátrányai?	6 p

A hidak at OSI modell adatkapcsolati rétegéhez tartoznak. Segítségével azonos típusú
hálózatokat tudunk összekapcsolni. Többet nyújtanak, mint egy jelismétlő, mert a hálózati
torlódások feloldásban is segétkezik. (2 pont)
A beérkező csomagokból kiolvassák a feladó és a címzett hardvercímét, s utánna dönt arról,
hogy mit kell tenni a csomaggal. Ha a küldő és fogadó különböző szegmensen van, a híd átviszi
az adatcsomagot, de úgy, hogy a továbbítás alatt csak a küldő és a fogadó szegmensét köti össze.
Ezzel csökkenti a hálózati forgalmat.(2 pont) Hátránya viszont, hogy hosszabb feldolgozási időre
van szükségük, mint a jelismétlőnek, mivel valamennyi adatcsomagból ki kell olvasni a küldő és a
fogadó hardvercímét. Szintén hátrány, hogy működésük nehézkes és viszonylag magas az áruk. (2 pont)

Mi a hasonlóság és mi a különbség az államtitok és a szolgálati titok között? Soroljon fel ezekre 2-2 példát is!	6 p

Közös mind kettőben, hogy minősített adatok, s a kezeléséről törvény rendelkezik. (2 pont)
Az államtitok a törvény által meghatározott körbe tartozik, érvényességi ideje van,
nyilvánosságra hozatala, felhasználása, kezelése az illetéktelen személyeknél sérti az állam
politikai, katonai, bűnüldöző stb. érdekeit. (2 pont) Kérelemmel lehet minősíteni és a
Szigorúan TITKOS! Jelzővel ellátni.(Ilyen pld a kormáynülések jegyzőkönyve, a katonai
parancsok stb.)
A szolgálati titok a minősítésre felhatalmazott adat, amit az érvényességi idő lejárta előtt
illetéktelen személyeknek hozzáférhetővé tenni nem szabad, mert sérti az állami ill
közfeladatokat ellátó intézmények működési rendjét. (2 pont)
Kérelemmel lehet mindősíteni és a TITKOS! Jelzővel ellátni. (Ilyenek pld. ez a dolgozat is, ha
a vizsga lőtt szeretnénk megtekinteni, és a készítőnek is titoktartási nyilatkozatot kellett
aláírnia. (Az érettségi tételek stb.)

11. Készítse olyan algoritmust, amely meghatározza egyes szám összes osztóját!

A vizsgálandó szám a bemeneti adat. Osztónak tekintjük az 1-et és magát a számot is.

A feladat megoldására tetszőleges programtervezési módszert használhat.	10 p

Éretelemszerűen a tanult programtervezési módszerben, pld egy lehetséges megoldás:
A közös osztók klasszikus tételét kell megadni.
KÖZÖS_OSZTO eljárás
Be A pozitív egész szám
Osztó:=0
Ciklus
Ciklus
Osztók:=osztó+1
Ciklus, amíg osztó=A
Eljárás vége

Ismertesse a következő, protokollokkal kapcsolatos fogalmakat: ICMP, IMAP, NNTP!	10 p

Fogalmak: ICMP: Internet Control Message Protocol, TCP/IP által információ, és hibaüzenetek
küldésére használt protokoll.
IMAP: Internet Message Protocol, az SMTP leváltására készült elektronikus
levelezési protokoll, amely jobb hibatűrést és kezelhetőséget biztosít.
NNTP: Network News Transfer Protocol, a hírcsoportok tartalmának kezelésére használt
protokoll.

Ismertesse egy Ön által tanult címtár (directory) felépítését és jellemzőit!	10 p

Teljes pontszám csak egy korszerű felépítésű címtár bemutatása esetén adható (NDS, Active Directory)

Hatrozza meg az IP protokoll feladatát és, hogy milyen információkat tartalmaz az IP csomag!	10 p

Az IP(Internet Protocol) definiálja az adatátvitel legkisebb egységét, annak pontos
formáját, az útválasztást (routing), valamint néhány további olyan fontos szabályt, amelynek
meghatározzák, hogy a hosztok, IMP-k hogyan dolgozzák fel az IP csomagokat, mikor és
hogy kell hibajelzéseket generálni, mikor kell csomagot eldobni. Az IP működése:A
szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott üzeneteket maximum 64 kbájtos datagramokra
tördeli, amelyek az űtjuk során esetleg még kisebb darabokra lesznek felvágva. Amikor az
összes datagram elérte a célgépet, ott ezeket a szállítási réteg ismét összerakja üzenetté. (5 pont)

Az IP csomag mezői:

Verzió (a protokoll verziója)

IHL (a fejrész teljes hossza)

Szolgálattípus

Teljes hosszúság (a teljes datagram hossza)

Azonosítás

DF (don't fragment), MF (more fragments)

Datagramdarab-eltolás

Élettartam (a csomagok élettartama)

Protokoll

Fejrész ellenőrzőösszege

Forráscím, célcím

Opciók

(5 Pont)

Rendszerinformatikus	Írásbeli vizsgasor 21.

2

Szilárd Láng

2004-04-06T13:07:31